{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,10],[2,11,4,11],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程计量清单"]
["工程名称：发电机分厂8-14号门区域顶篷漏雨维修工程"]
["序号","工程项目","计算公式","数量","单位","金     额",{"$nulls":5},"合价"]
[{"$nulls":5},"主材",null,"辅材",null,"人工"]
[{"$nulls":5},"单价","合价","单价","合价","单价","合价"]
[1,"屋面天沟与落水口防水维修维修，落水口安装漏斗",null,{"v":160,"d":"160.00"},"M"]
[2,"屋面天沟与落水口防水维修维修，天沟接缝修复并防水，采用专用防水涂料3涂1布，每个屋面宽度在15至20公分，每条接缝长度符合天沟横切面展开长，厚度1.2MM左右",null,{"v":160,"d":"160.00"},"M"]
[3,"PE立管修复、加固",null,{"v":160,"d":"160.00"},"M"]
[4,"PE主管修复、加固",null,{"v":160,"d":"160.00"},"M"]
[5,"L型屋面与墙面结构接缝修复并防水，采用专用防水涂料3涂1布，每个屋面宽度在15至20公分，每条接缝长度符合天沟横切面展开长，厚度1.2MM左右",null,{"v":160,"d":"160.00"},"M"]
[6,"8号门区域小屋面靠墙边上方防水",null,{"v":60,"d":"60.00"},"M"]
[7,"高空施工措施费（安全防护）"]
[8,"利润"]
[9,"开增值税发票"]
["合计"]