{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["招标清单"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"招标清单","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,7],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[20,0,20,2],[20,3,20,7],[21,0,21,7]]}
["广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）宿舍家具采购项目招标清单"]
["宿舍类型","房间数量","居住人数","配置类型及数量"]
[{"$nulls":3},"床","床垫","衣柜","桌子","床头柜"]
["单人间",{"$f":"32*1","v":32},{"$f":"B4*1","v":32},32,32,32,32,32]
["规格参数",null,null,"1.基材：榉木或同类型实木（原木）床架。\n2.含水率：≤ 8.0%。\n3.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺。\n4.表面处理：基材打磨后按PU透明封闭漆-水性透明底漆-水性双组份清面漆三层表面处理，油漆voc含量、甲醛含量等要符合相关国家标准。（提供对应的油漆检测报告）\n5.尺寸：\n1600mm*2090mm*900mm。","1.基材：高档针织面料+隔音棉+高密度弹力海绵+3D环保椰棕。\n2.尺寸：1500mm*2000mm*50mm","1.基材:采用优质三聚氰胺板（榉木色或相近颜色贴皮），符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》优等品要求，表面耐磨≥ 600转，吸水厚度膨胀率≤ 8.0%， 握螺钉力≥ 1550 N（板面），1050N（板边），甲醛释放量必须达到 GB 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 ENF级（≤0.025 mg/m³）标准。\n2.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺，三合一连接件符合GB/T 10125-2021等国家标准。\n3.尺寸（双门）：1000mm*600mm*2100mm","1.基材:采用优质三聚氰胺板（榉木色或相近颜色贴皮），符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》优等品要求，表面耐磨≥ 600转，吸水厚度膨胀率≤ 8.0%， 握螺钉力≥ 1550 N（板面），1050N（板边），甲醛释放量必须达到 GB 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 ENF级（≤0.025 mg/m³）标准。\n2.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺，三合一连接件符合GB/T 10125-2021等国家标准。\n3.尺寸：1200mm*750mm*600mm\n4.可与衣柜一体制作","1.基材:采用优质三聚氰胺板（榉木色或相近颜色贴皮），符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》优等品要求，表面耐磨≥ 600转，吸水厚度膨胀率≤ 8.0%， 握螺钉力≥ 1550 N（板面），1050N（板边），甲醛释放量必须达到 GB 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 ENF级（≤0.025 mg/m³）标准。\n2.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺，三合一连接件符合GB/T 10125-2021等国家标准。\n3.尺寸：500mm*500mm*500mm"]
["示意图"]
["含税单价（元）"]
["含税小计（元）",null,null,{"$f":"D4*D7","v":0},{"$f":"E4*E7","v":0},{"$f":"F4*F7","v":0},{"$f":"G4*G7","v":0},{"$f":"H4*H7","v":0}]
["双人间",{"$f":"32*3","v":96},{"$f":"B9*2","v":192},{"$f":"B9*2","v":192},{"$f":"D9","v":192},{"$f":"B9*2","v":192},{"$f":"B9*2","v":192},{"$f":"B9*2","v":192}]
["规格参数",null,null,"1.基材：榉木或同类型实木（原木）床架。\n2.含水率：≤ 8.0%。\n3.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺。\n4.表面处理：基材打磨后按PU透明封闭漆-水性透明底漆-水性双组份清面漆三层表面处理，油漆voc含量、甲醛含量等要符合相关国家标准。（提供对应的油漆检测报告）\n5.尺寸：1300mm*2090mm*900mm。","1.基材：高档针织面料+隔音棉+高密度弹力海绵+3D环保椰棕。\n2.尺寸：1200mm*2000mm*50mm","1.基材:采用优质三聚氰胺板（榉木色或相近颜色贴皮），符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》优等品要求，表面耐磨≥ 600转，吸水厚度膨胀率≤ 8.0%， 握螺钉力≥ 1550 N（板面），1050N（板边），甲醛释放量必须达到 GB 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 ENF级（≤0.025 mg/m³）标准。\n2.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺，三合一连接件符合GB/T 10125-2021等国家标准。\n3.尺寸（双门）：1000mm*600mm*2100mm","1.基材:采用优质三聚氰胺板（榉木色或相近颜色贴皮），符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》优等品要求，表面耐磨≥ 600转，吸水厚度膨胀率≤ 8.0%， 握螺钉力≥ 1550 N（板面），1050N（板边），甲醛释放量必须达到 GB 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 ENF级（≤0.025 mg/m³）标准。\n2.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺，三合一连接件符合GB/T 10125-2021等国家标准。\n3.尺寸：1200mm*750mm*600mm\n4.可与衣柜一体制作","1.基材:采用优质三聚氰胺板（榉木色或相近颜色贴皮），符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》优等品要求，表面耐磨≥ 600转，吸水厚度膨胀率≤ 8.0%， 握螺钉力≥ 1550 N（板面），1050N（板边），甲醛释放量必须达到 GB 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 ENF级（≤0.025 mg/m³）标准。\n2.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺，三合一连接件符合GB/T 10125-2021等国家标准。\n3.尺寸：500mm*500mm*500mm"]
["示意图"]
["含税单价（元）"]
["含税小计（元）",null,null,{"$f":"D9*D12","v":0},{"$f":"E9*E12","v":0},{"$f":"F9*F12","v":0},{"$f":"G9*G12","v":0},{"$f":"H12*H9","v":0}]
["四人间",269,{"$f":"B14*4","v":1076},{"$f":"B14*4","v":1076},{"$f":"D14","v":1076},{"$f":"B14*2","v":538},{"$f":"B14*1","v":269},0]
["规格参数",null,null,"1.基材：榉木或同类型实木（原木）床架。\n2.含水率：≤ 8.0%。\n3.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺。\n4.表面处理：基材打磨后按PU透明封闭漆-水性透明底漆-水性双组份清面漆三层表面处理，油漆voc含量、甲醛含量等要符合相关国家标准。（提供对应的油漆检测报告）\n5.尺寸：1300mm*2090mm*900mm。","1.基材：高档针织面料+隔音棉+高密度弹力海绵+3D环保椰棕。\n2.尺寸：1200mm*2000mm*50mm","1.基材:采用优质三聚氰胺板（榉木色或相近颜色贴皮），符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》优等品要求，表面耐磨≥ 600转，吸水厚度膨胀率≤ 8.0%， 握螺钉力≥ 1550 N（板面），1050N（板边），甲醛释放量必须达到 GB 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 ENF级（≤0.025 mg/m³）标准。\n2.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺，三合一连接件符合GB/T 10125-2021等国家标准。\n3.尺寸（四门）：800mm*550mm*210mm","1.基材:采用优质三聚氰胺板（榉木色或相近颜色贴皮），符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》优等品要求，表面耐磨≥ 600转，吸水厚度膨胀率≤ 8.0%， 握螺钉力≥ 1550 N（板面），1050N（板边），甲醛释放量必须达到 GB 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 ENF级（≤0.025 mg/m³）标准。\n2.五金配件：采用优质五金配件，间隙细小均匀无毛刺，三合一连接件符合GB/T 10125-2021等国家标准。\n3.尺寸：1500mm*700mm*760mm","/"]
["示意图"]
["含税单价（元）"]
["含税小计（元）",null,null,{"$f":"D14*D17","v":0},{"$f":"E14*E17","v":0},{"$f":"F14*F17","v":0},{"$f":"G14*G17","v":0},{"$f":"H14*H17","v":0}]
["家具合计数量（张）",null,null,{"$f":"D4+D9+D14","v":1300},{"$f":"E4+E9+E14","v":1300},{"$f":"F4+F9+F14","v":762},{"$f":"G4+G9+G14","v":493},{"$f":"H4+H9+H14","v":224}]
["合计",{"$f":"SUM(B4:B14)","v":397},{"$f":"SUM(C4:C14)","v":1300},{"$f":"D8+D13+D18","v":0},{"$f":"E8+E13+E18","v":0},{"$f":"F8+F13+F18","v":0},{"$f":"G8+G13+G18","v":0},{"$f":"H8+H13+H18","v":0}]
["含税总计（元）",null,null,{"$f":"SUM(D20:H20)/10000","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["注：1.以上总计金额包含宿舍家具购置费、运输费、安装费及税费等所有相关费用；2.安装环境为2栋8层（每层32间）宿舍楼部分楼层（以招标人意见为准）。"]