{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,6],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[18,0,18,5],[19,0,19,6],[20,0,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广重重机大岗基地重型车间洗手间维修改造工程量清单"]
["工程名称：广重重机大岗基地重型车间洗手间维修改造工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[{"$nulls":5},"综合单价","综合合价"]
[]
[1,"天花改造","1.拆除现有天花              2.安装全新1mm厚600mm*600mm铝扣天花","㎡",35]
[2,"顶灯维修","将现有各式顶灯全部更换为统一LED600mm*600mm天花灯","个",5]
[3,"洗手台维修","统一更换全新水龙头、不锈钢下水器、进水软管及PVC50排水管","套",6]
[4,"窗户维修","更换一块600mm*600mm钢化玻璃","项",1]
[5,"排气系统改造","1.拆除现有排气扇           2.更换全新大功率天花排气扇","台",8]
[6,"大便器冲水设施改造","将现有冲水阀门更换为全新高压冲水箱","套",8]
[7,"男厕所小便斗改造","1.拆除男厕现有小便斗        2.安装全新感应式小便斗","套",6]
[8,"隔断板改造","1.拆除现有隔断板            2.安装全新抗培特隔断板，使用不锈钢支撑配件","㎡",18]
[9,"地面及排污管道改造","1.拆除原有地面砖、地面混凝土层、排污管道。（35㎡）\n2.重新铺设150mm排污管道，浇筑15cm厚C25混凝土，地面贴300mm*300mm防滑砖（35㎡）","项",1]
[10,"墙壁拆除","1.拆除重型车间北侧两间洗手间中间的墙壁，连通为一间\n2.墙壁厚度约24cm，面积约8㎡","项",1]
[11,"瓷砖维修及清洗","1.对洗手间内破损、断裂的瓷砖进行维修                   2.对洗手间进行全面深度清洗","项",1]
[12,"垃圾清运","将维修改造过程中产生的全部建筑垃圾清运出厂区并按环保要求进行处理","项",1]
[13,"其他费用","（如有请列明）","项",1]
["合   计"]
["注：\n1.如需完善报价内容，报价单位可在表中增设：“定额人工费”或“不可预见费”等。                                      2.实际工程量可能与本清单所列工程量存在偏差（不超过2%）。                                     3.更换的设备保修期不少于2个自然年。"]