{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,10],[2,11,4,11],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程计量清单"]
["工程名称：广重集团汽轮机分厂喷漆房顶篷整体维修工程  "]
["序号","工程项目","计算公式","数量","单位","金     额",{"$nulls":5},"合价"]
[{"$nulls":5},"主材",null,"辅材",null,"人工"]
[{"$nulls":5},"单价","合价","单价","合价","单价","合价"]
[1,"拆除油漆房旧镀锌瓦18.5*15.2",null,{"v":281.2,"d":"281.20"},"㎡"]
[2,"制安7.5公分防火棉瓦18.5*15.2",null,{"v":281.2,"d":"281.20"},"㎡"]
[3,"制安1.5厚304不锈钢水槽",null,{"v":39,"d":"39.00"},"M"]
[4,"制安DN100PE排水立管",null,{"v":60,"d":"60.00"},"M"]
[5,"增加承重衡梁",null,{"v":60.4,"d":"60.40"},"M"]
[6,"安全措施施工费用"]
[7,"利润"]
[8,"开增值税发票"]
["合计"]